|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Г Тип | Размер! 1 | Способ установки | Комплект Д |
| 57008 | 244cm х 66cm (S’\* 26^ | Размещение на земле | * Леспеща □ Система фмлыращм □ Дренажная система * Подстилом» ткань □ ’Лрытие для бассета □ набор щи обслужмеакыя |
| 57100 | 244cm x 66cm (8\* x 26") | Размещение на земле | * Леспмца Системафигаграц» □ Дренажи» система * Подстилом» ткань □ Укрытие д ля бассейна □ Набор для обслуживаю\* |
| 57066 | 244cm x 66cm (8\*\*26”) | Размещение на земле | * Лестница В Система фильтрами □ Дренажная система * Подстилом» ткага □ Лрытие для бессайю □ набос для обслужзвммя |
| 57009 | 305cm x 76cm (10\* x 30”) | Размещение на земле | * Лестница □ Система фильтраты П Дренажная система * Подстилом» тка» □ УУрытие для бассейна □ Набор для обсяужтаьмя |
| 57109 | 305cm x 76cm (10\* x 30”) | Размещение на земле | * Ластима К Система фильтрации □ Дренажная система * Подстилом» пань □ Уфытие для бвссейв О Набор для обегуювтаии |
| 57072 | 305cm x 76cm (10\* x 30”) | Размещение на земле | * Леспвка К Система фильтратам □ Дренажная система * Подстилом» тка» □ Укрытие для бкхайа □ Набор для обсттуживамя |
| 57032 | 366cm x 76cm (17x30-) | Размещение на земле | * Леспмца □ Система фильтратам П Дренажная системе * Подстжгом»ткжга □ Укрытие для бессетаа П Набор для обслужив»\*\* |
| 57112 | 366cm x 76cm (12\* x 30”) | Размещение на земле | □ Лестями ы Система фильтратам С Дренажная система П Подстилом» памь П Укрытие для бассейна П набор для обслужзюимя |
| 57074 | 366cm x 76cm (12\* x 30") | Размещение не земле | □ Леспмца к Система фигатрацмк □ Дренажная системе П Подстилом» ткмы П Уирытия плибесгМЬм Цнабораг» обслужен— |
| 57164 | 366cm x 91cm (12\* x 36") | Размещение на земле | * Лестница □ Система фильтратам □ Дренажи» система * Подстилом» ткань □ Укрытие для бассейне набор для обсяужжимя |
| 57166 | 366cm x 91cm (12\* x 36") | Размещение на земле | * Лестница S Системе фигатрацки □ Дренажная системе * Подстилом» пота □ Укрытие для бассейн □ набор для обсяуживаыя |
| 57142 | 366cm x 91cm (12\* x 36”) | Размещение на зампе | ВЛвспмца в Система филырацм □ Дренажная система □ Подстилом» тига □ Укрытие для бассейн □ Набор дга обег.ужиаамя |
| 57018 | 457cm x 91cm (15-хЭв-) | Размещение на земле | □ Леспмца □ Системефигыращм □Дренажи» системе  П Подстилом» шмь □ Лфытие для бессейа □ набор для обслуживания |
| 57121 | 457cm x 91cm  («'■«•I | Размещение на земле | * Лестница И Системе фильтраты □ Дрыгай» система * Подстилом» тки\* □ Уфытив для бассейне □ набор для обслуживания |
| 57144 | 457cm x 91cm (15x36”) | Размещение на земле | ВЛестнжа В Система филыращм □ Дрыгав» система □ Подстилом» пм □ Укрытие для бассейна □ Набор для обслуживания |
| 57124 | 457cm x 91cm (15\* x 36”) | Размещение на земле | ВЛвспжва В Система фильтраты □ Дренажи» система В Подетилочкмя ткань в Лрытие для бассейна □ Набор дга обслужиеамя |
| 57082 | 457cm x 91cm (15\*x 36”) | Размещение на земле | ЕПестнжй в Система фигаро\*\* □Дренажи» система  В Подстилом» ткага В Укрытие для беегайчаО Набор для обегужшатая |
| 57023 | 457cm x 107cm (15-Х42”) | Размещение но земле | * Лестница □ Система фипьтращм □ Дренажи» система * Подстилом» ткага □ Укрытие для бесоейе □ набор дж. обслужнвамя |
| 57127 | 457cm к 107cm (15,4Г) | Размещение ме земле | К Леспмца К Система фильтраты □ Дреижжк» система И Подстилом» тшь в Укрытие для бассейна □ набор для обслумаиия |
| 57084 | 457cm x 107cm (15\* ж 42") | Размещение на земле | В Леспмца а Система фмгатрацкм □Драимая система В Подстилом» ткань В Укрытие для бассейн С Набор для обегужмамя |
| 57148 | 457cm x 122cm (15\*x48") | Размещение на земле | Лестница В Система фильтрация П Дренажи» система В Подстилом» тт» Я Укрытие для бассейна □ Набор для обегужжамя |
| 57150 | 457cm x 122cm (15\*x48”) | Размещение на земле | В Лестница В Система фильтраты □Дренажи» система S Подстилом» ткань В Лфытие для бассейна □ Набор для обслуживания |
| 57212 | 549cm x 122cm (18\* x48") | Рззмощиме на земле | В Леспмца в Система фигатрации □ Дренажи» система К Подстилом» пшга В Лфытие для бессайма □ Набор для обслуживаем |
| 57213 | 549cm x 122cm (1вх4Г) | Размещение на земле | В Ластима В Система фигатрещм □ Дренажная система В Подстилом» ткань И Укрытие дик бессейа □ Набор для обслуживания |
| J57242 | 457cm x 122cm (15\* x48") | Размещение на земле | В Леспмца В Система фильтраты □ Дренажи» система И Подстилом» псом В Укрытие для бжхекмаЦ Набор для обслужиаыыу |

В случае поломки насоса фильтра не допускайте людей в бассейн. Регулярно мы—«те коау.

Не ставьте пустой бассейн на землю.

Не используйте телефон рядом с бассейном, избегайте отвлечения в

•F4D019&O3A



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГИГ |  | |
|  |  | ГпраапиюиеЮ кяяпвн |
| Р6О510 | \* | Кольцо |
|  |  | Прокладки |
|  | упражняющего клапана | |
|  | «■ | Гайка фитинга |
| Р60511 | 5. | Прокладка |
|  | 6. | Фитинг |
| V | 7. | Сетка от мусора ^ |



Без надлежащего надзора дети будут в опасности.



i

Благодарим Вас за покупку бассейна Bestway4 Чтобы получить максимум удовольствия от бассейна и безопасно его использовать, пожалуйста. выполняйте все инструкции с ДВД-диска, прилагаемого а комплекте к бассейну (Исключая модель 244см х 66см 18' х 26\*; 305см х76см /10" х ЭОГ; 366см х 76см /12\* х 30"; 366см я 91см /12\* х 36\*). и соблюдайте а инструкции пользователя.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | — | Исключая модель 549см х 122см (18\* х 481 |
| \*40019601 |  |  |
| её |  | Е | Исключая модель 457см х 122см (15\*х 481 |
|  | г | F | Только для моделей 457ст х 122ст (15\* х 481 . |

За дополнительной информацией можно затянуть в раздел ЧАсто задаваем» гк вопросов.

Эскизы приводятся баз собтжууания точного масштаба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пролита руководство и следуйте инструкциям по технике безопасности, сборке изделия, его ремонту, использованию и

Использовоею бассейне предполагает совпадение инструкций по безопасности, приведенных в руководстве.

Безопасность ваших детей полностью зависит от вас) Дети до 5 лет подвергаются наибольшему риску Позаботьтесь о том. чтобы ив было несчастных случаев.

Дети и люси с отмененными возможностями должны постонаю находиться под тщатвпыым набпадемюм взрослых. Намачайтв как минимум одного человека ответственным за безопасностъ. Если в бассейне купается несколько детей, следите за ними внимательнее Учите своих детей плавать. Ответственность за безопасность детей леюгт на вас) Набольшему риску подвергаются дети младые пяти лет. Поммгте о возможности несчастного случая) Будьте готовы к действиям. Без присмотра дети находятся в опасности.

В цепях безопасности не устанавливайте бассейн на терраса или балконе.

Лучше всего устанавливать бассейн там. где из него легко сливать воду, не вызывая при этом наеоднвютя.

Не разрешайте детям входить а бассейн и плавать в нем. если за ними не присматривает нюгто из вэросгаа. и дети не надвли плееателыые средства.

Не догусквйте а беседы детей без спасательного жилета, если они не умеют хорошо плавать и не привыкли «нахождению в воде.

Перед тем кж войти в бессазм. проверьте температуру воды, побрызгав водой не ияю. руш и нога.

Ни при капа обстоятельствах нельм прыгать и нырять в бассейн, это может привести к серьезным травмам или смерти. Вокруг бассейн магам бегать, играть и умещаться другими видами активной деятельности.

Собирать бассейн и уствнвегвметь дополнительное оборудоеа» мо должны только взрослые.

Не используйте для надувания бассейна компрессор. Используйте ручной или нежной насос.

Перед испогаэоеаммм убедитесь, что все надуете детали надуты должным образом и на ма отсутствуют складки. При необходимости надуйте их дополмстегаиа

Бассейн необяодимо наполнять водой под слабым даогагеюм. чтобы избежать излишнего напряжения полотна бассейна. Besiway не несет ответствен есть за поереждегая бассейна, возникшие по при вею его наполнения из нашим водовозки. ( Смотри ЧАВО)

Не ходите, не стойте, не сидите, не перегибайтесь и не прикладывайте к верхнему кольцу иэбытонюе давление, это может привести к сложению бассейн и затоплению участка, травмам и материальному ущербу

Не садитесь, не наклоняйтесь, не садитесь верхом, и не прилагайте давление на надувное верхнее кольцо. Это может привести к разрушению бассейна и разливу воды, что может, в свою очередь, привести к травмам и (или) нанести материалы»\* ущерб.

Не оставляла игрушки • бассейне или рядом с ним. когда за бассейном гакто не сладит.

Не купайтесь одни.

Не пользуйтесь бассейном в состоянии алкогольного опьянения, приняв лекарства или наркотики.

Дерните химикаты по уходы за бассейном и дооогаытегаиое оборудовав едали от детей.

Никогда не добавляйте химикаты в воду, когда в бассейне кто-то есть. Консультируйтесь со специагастом по продаже товаров для бессейчое по поводу правильного применен химикатов.

I Всегда поддерживайте '—слоту воды в бассейне

Воду в бассейне надо регулярно проверять, чтобы обеспечить оптимальные i воды (PH) и содержания хлора е течение всего сезона, и сделать использование бассете приятным и | безопасным

I Домашних животных лучше держать подальше от бассейна, чтобы они не могли его поломать.

I Окружит о бассейн забором, и следите за тем. чтобы калитка была бы постоянно закрыта Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется. Если бассейн накрыт покрышкой, то через нее невозможно никого увидеть. Полностью | снимайте покрышку с бассейне, когда им кто-то пользуется.

Следует установить работающий электронный датчик, который будет извещать' о том. что к бассейну кто-то подошел.

|

Одоа«о ни при каких обстоятельствах все эти меры не долюш заменять мепосредствечмого набладения взрослых за детьми. Не оставляйте лестницу в бассейне, когда им никто не пользуется Не забывайте еылиаатъ воду из бассейна и складывать его на храмы мо. когда им нигто не пользуется и зимой

Для бассейнов Bestway применяйте только дополнительное оборудование фирмы Bestway

Ухаживайте за своим бассейном, чтобы лродгвгтъ срок его безопасной службы. (Смотри раздел «Обслуживание бассейна\*).

. Не вывочайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.

я вследствие разговора по телефону.

Все оборудование следует регулярно осматривать, чтобы своевременно обнаружил, износ, коррозию, поломан\*\* части или другие опасности, которые могут при «выть травмы.

Не забывайте после кулачде наносить защиту от солнце.

Несоблюдение зпа инструкций может привести к материальному ущербу, травмам или смерти, в особенности детей. Несоблюдение инструкций по обслуживанию может привести к получению серьезных травм, в особенности детьми.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изучив необходимые приемы спасания, особенно спасания детей.

Спасательное оборудована должно находиться рядом с бассейном, а небладмощие за бассейном взрослые должны полностью уметь им пользоваться.

| В состав спасетаганого оборудована должны входить такие предметы, как (список ими не ограемюватсл) одобрений службой спасания на водах спасатаганый крут с прмеизачмой веревкой, и крепкий, прочный спасательный шест длиной не

менее 366см (17).

Выпишите на аидое место номере служб спасания, включая телефоны:

* Пожарной охрены (Френде 18)

•Полмде

* Скорой поыощи (Франция 15)
* Горючей линии скорой помощи при отравлениях ‘Полный домашни адрес

При использованы бассейна держите беспроводной телефон в водозащитном исполнении рядом с бассейном.

При несчастном случае:

* Немедленно выгоните всех детей из воды;
* Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам и инструкциям
* Переоденьте ребенка в сухую одежду

Следите и реагируйте! При кабладеим за детьми будьте начеку и всегда находитесь рядом, как маяно скорее научите детей плавать.

Все системы фильтрации соответствуют стандарту установки NF С15-100. гласящему, что любое зпектрооборудоеыви. резмещвквюе ближе 3.5 метров от бассейне, должно быть легко доступным и использовать налряжывм 128. Любое эпектрооборудоааию с напряжением 220В должно быть уделено от бассейне на расстояние не мвмве 3.5 миров. Перед внесении любых иэмаиегай в систему фильтрации всегда юнсугатнруйтесъ с фоюаофлвгамДОиммяв1ся

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВО\* И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейн необходимо устаиажгаеать на полностью ровной и гориэоктагамой поверхности Не устанавливайте бассейн на накло\*\*\*хх поверхностях и склонах.

* Ознакомьтесь в муниципалитете с действующими правилами, касающимися установки заборов, ограждемы. освещения и соблюдения безопасности. Убедитесь в том. что вы выполнили все правила
* Аккуратно выньте бассейн и принадлежности из коробки. Если в комплекте с бассейном идет лестница, для ее оборки потребуетеял или крестовая отвертка, или регулируемый гаечный ключ (а комлект поставки не входит)
* Со всех сторон бассейна не должно быть никаких предметов на ресстоямы как минимум 122см (4). для того чтобы ребенок не мог с их помощью забраться в бассейн. Не устакаагыеайте бассейн прямо под линиями передач и под деревьями. Убедитесь в том. что по участку ме проходят подтекаем трубы, силовые лимы и любые кабали.
* Очень важно устанавливать бассейн на твердой, ровной почве. Если беосейн установлен на неровном грунте, это может вызвать разрушение бассейна и разгме воды, что может, в свою очередь, стать пркеееюй травм и (ига) нанести материальный ущерб. Установка бессайма на неровном грунте аннуллирует гарантию и сервисное обслуживание.
* Не спвдует подсыптъ песок для создаем ровной площадки. В случае необходимости следует подкопать эемгаое нужных местах.
* Не устанавливайте бвссейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, дереве» юм настиле, греет ига асфальте Почва должна быть достаточю твердой, чтобы противостоять давлению воды. Грязь, пеоок. мягкий грунт ига гудрон для установки бассейна не подход ят.
* Площадка должна быть счищена от любых предметов и мусора, камней и веток.

ПРИМЕЧАНИЕ: Трава ига другая растительность под бассейном погибнет и качнет гнить, стае причиной дурного запаха, поэтому мы рекомендуем удалить траву с площадки перед установкой бассейна. Избегайте установки бассейна в местах, где растут агрессивные сорняки, потому что они смогут прорасти ехать подстилку и даже через малою стент бассейне.

* После того как бассейн будет развернут на подстилке на месте его установки, рекомендуется оставить его под согавчными лучами примерно на час ига даже богаше. чтобы при установке бассейн был более эпаститаым.
* Если е комплекте имеется насос, его надо устанавливать только после полной сбор» бассейна. Не забудьте расположить входной и выходной патрубки по направлению к наружному истоемку питаем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели фильтрующий насос, то на него гаюетсл отдельная инструкция. Она находится • соответствующей коробке

* При отдельной покупке лестницы для бассейна, убедитесь в том. что она нужного размера
* Регулярно проверяйте правильность установки лесттцы в бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь лестницей только для того, чтобы входгтъ и выходить из бассейна

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно собрать бассейн в указанном нижа порядке.

1. Если в комплект бассейна входит подстилка, аккуратно расстелите ее а выбранном места. Бассейн должен находится недалеко от розетт порошчого тока на 220-240 В. защипанной устройством защитного отключения (УЗО)
2. Расстелите бассет и убедитесь, что он расстегаи правильной стороной вверю Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке.
3. Разверните бассета таким обрезом, чтобы сливной клапан находился родом с там местом, куда вы платаруетв сливать воду, а клапана насоса быта обраща» в сторону розетт с УЗО.

ВНИМАНИЕ: Не перетаскивайте волоком бассейн по зампе. он моадгг порваться об острые предметы Компания Bestway Inftatabtes не прюыиает на себя отвествеиностъ за лоаравдетая бассейна по причине неправильного обращения ига несоблюдения настоящей имструпде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Димце (основание) бессеЛи должно быть правильно уложено (оно должно быть плоским и без морщин). Для бассейнов размером 549см х 122см (18’х 48"). 549см х 132см (18\* х 52\*) смотрите на следующей стрвтацв инструкцию по установке соединитеганого клапана.

1. Вставьте с внутренней стороны голубую закрывающую пробку е отверстие в стенке бассейне.
2. Надуйте верхнее кольцо бассейна аоздушныы насосом (в комплект не включается) Проверьте, чтобы после надувания гфодохретатвлымй клапан был надежно зафыт.

ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь воздухом высокого давления, ме перекачивайте верхнее кольцо Оно должно спела поддаваться на прикосновение рухм.

ПРИМЕЧАНИЕ: При высокой температуре воздух, расширяясь, может вызвать повреждения. Оставьте ему немного места для расширения. За допопттальной ««формацией можно затгаутъ а раздал ЧАсто задаопемыт Вопросов

1. Убедитесь в том,что сливной клапан надежно закрыт.
2. Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда воде налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и дмгайтега к краям по часовой стрелке.

Сбора соединительного клапана

Для модели бассейна 549cm х 122ст (18\* х 43\*)

1. Навинтите сетку от мусора на фитинг. (См. Рис. 2)
2. Вставьте собранным узел изнутри бассейна через входное отверстие А и выходное отверстие В. (См. Рис. 3) ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том. что прокладка правильно установлена по месту с внутренней стороны стона бассейна.
3. Навинтите соединительный фитинг с наружной стороны бассейна не собранный узел.

(См. Рис. 4)

1. Навинтите и затяните руками управляющий клапан на собранный узел. (См. Рис. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том. что прокладка управляющего клапана и кольцо правильно расположены по месту на управляющем клапане.

1. Дальнейшие инструкции по установка бассейна прочтите в инструкции к бассейну.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Используйте поворотный винт сверху управляющего клапана, чтобы открывать и закрывать клапан. (См. Рис. 6)

1. Убедитесь в том, что клапан закрыт.

Рис.1

покрытием, деревянном настиле, гравии или асфальте. Площадка должка быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды. Грязь, песок, мягкий грунт или гудрон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, надо избегать протаскивания бассейна по бетонной поверхности из-за того, что полотно бассейна может протереться. Если бассейн будет установлен на лужайке, рекомендуется скачала на этом месте убрвтъ траву. ПопКмиая трава станет источниюм дурного запаха и типи. Некоторые виды травы могут расти и под бассейном, как и кусты, и растенигнюрняки рядом с ним. Обязательно удаляйте растительность рядом с бассейном. Использование подстилки на землю помогает защ итить д но бассейна

2. Как узнать о том, ч

я с одной сторою. значит, он установлен не на ровной площадка. Очень важно слить воду и е место. Если бассейн расположен не на ровной площадке, на его швы приходится го момвг привести к их разрыв\* разливу воды, который, в свою очередь, может стать причиной

Рис.2

Рис.3

Рис. 4

Рис. 5

Наполняйте бассейн водой, внимательно выполняя все инструкции из руководства лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя аьфоанятъ неровности уже полностью капогвюн-

площадки. а не тогда, когда бассейн

НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА ВОДОЙ

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.

Стена бассейне подамеютса при его наполнении водой. (См. Рис. 7)

При наполнении водой полотно бассейна должно равномерно распределяться за пределы надувного кольца.

1. Наполните бассейн до сливного клапана.

СТОП

1. Остановите подачу воды. Убедитесь в том. что бассейн установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к одному краю. Если бассейн установлен неровно, слейте веду и выровняйте площадку, подкопав землю. Никогда не пытайтесь передвигать бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 9) ПРИМЕЧАНИЕ: В бассеие может вместиться до ххххх литров или хххх галлонов, что родняется ххюа фунтам дав лот гип. Если одна из стенок бассейна неровная, или на ней выделяется выпуклость, значит, бассейн установлен неровно, стеши могут внезапно порваться, и вода вытечь, что приведет или к травме, или к материальному ущербу
2. Наполните бассейн до самого нижнего клапана, ведущего к насосу.

СТОП

1. Остановите подачу воды. Проверьте, надежно ли установлены клапаны.
2. Наполните бассейн еодой на 80%. примерно до нижней части надувного кольца, так, чтобы стешет были гладкими и торгами. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ бассейн водой, потому что от этого он может разрушиться. Во время сильных дождей.

У возможно, понадобится отливать часть воды, чтобы сохрагмть нужный уровень асды в бассейна. (См. Рис 8)

1. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установит клепаное, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей еоды.Не добавляйте химикаты в бассейн, пока еы не убедитесь в отсутствии протек.
2. В случае протечки, отремонтируйте бассейн с помощью заплаты из комплекте. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.

X Кмсое давление ракоммщуктся дня надуема! бассейна Feat Set?

Мы рекомендуем использовать воздушный насос Bestway (а набор не входит) или любой другом насос низкого давления при надувании верхнего кольца. Верхнее кольцо полностью надуто, когда оно станет футым и твердым ощупь. Обращайте в»«мание на изменения температуры. Перенакачеиое кольцо, нагревшись на сопща. мокв1 или порваться на шве; если кольцо слишком тведое на ощупь, лучше выпустить из него намного воздуха. При низкой температуре окружающего воздуха давление в верхнем кольце спелее понизится, и может показаться, что зто произошло от утеши воздуха. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ воздух в кольцо, потому что при повышена температуры воздух в кольце опять расширится. Приме» шип: Любое испопьэооанив воздушного компрессора или насоса высокого давления для надувания кольца запрещается. Компания Bestway knfiatabtes не отвечает за разрыв воздушного кольца по принте принимав воздушного компрессоре.

1. Моамо ли иамяиятъ бассейн водой, используя службы по доставав воды?

Мы рекомендуем для наполнения бвссайна водой использовать садовый шланг под низом давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставо воды, то сигнале лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все отладки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащию регулятором полжа воды. Обязательно делайте останова при заполнена бассейне еодой. так как это описано а инструкции пользователя. Компания Bestway не несет ответственности за повреждена бассейнов, в

1. На какую ь

Наливайте воду а бассейн до тех пор, поа ее уровень не подоматся на 90% расстояния от дна до надувного кольца. Нзжогда не пытайтесь заполнять бассейн выше уровня основимя кольца. Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесняемой людьми в бассейне. Возможно, в течение купального сезона придется добавлять воду; потерянную от

Рис. 7

Рис.8

Рис 9

уПр—мыьЛ уровень КОСЫ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки приведены только для справа. Они могут не о соблюден

ь реальному изделию. Масштаб и

Если вы не придерживаетесь правил ухода зе бассейном, вы рискуете жизнью вас и ваших детей.

Фильтрующий нвсос используется для обаспемеоя циркуляции воды и.феаырвца мвявиывегмвемвь для того чтобы в воде не было взвешенных нестоек граи. Чтобы ваяв осаммеь «явям ■ здорово\*, в иве надо добавлять химикаты.

Чтобы сохранять бассейн в чистотг.

поставщиком для получения информации и покугам химикатов и наборов для поддержания баланса еорм- Один из наиболее важных факторов, продлевающих срок службы полотна бассейна. - зто постояжов поддержание чистоты воды и совладение гигиены. Пожалуйста, строго собгаодайтв инструкции профессионалов в отношении обработки воды с помощью химикатов.

1. Поставьте ведро с еодой рядом с бассейном, чтобы обмывать ноги перед тем, как войти в бассейн.
2. Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется.
3. Регулярно очищайте бассейн от оголившейся, осевшей на дно, грязи.
4. Регулярно проверяйте фильтрующий картридж, зммнпйте его при засорении и измене» вег цвета. Рекомендуется менять картридж каждые 2 недели.
5. Аккуратно протирайте грязь под еерхмим кодом с помощью чистой трялог.
6. Для улучшения качества воды мы предлагаем пользоваться дополнительными приспособлениями от фирмы Beetway. твоми как. например, стимеры, наборы по уходу за бассейном. Посетите наш сайт [www.beetwey-service.com](http://www.beetwey-service.com) или сатмтесь с продавцом бассейна. Будьте апуратнее с дождееой водой, проверяйте, чтобы уровень воды из-за дождя не Прага кип норму Если же зто случилось, действуйте соответственно.

ВНИМАНИЕ: На включайте нвсос, когда бассейном кто-то пользуется.

Во время сезона использована бассейне систему фильтрации необходимо в Для фильтрации всего объема воды.

ъ ежедневно на время, достаточное

При поережоеои бассейна воспользуйтесь ремонтной заплатой. Смотрите ЧАВО для получена указаний.

1. Отвинтите и сниюте крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна против часовой стрела.
2. Подсоедините переходник к шлангу, другой конец шланга протяните туда, куда еы собираетесь сливать воду бассейна (Проверьте, какие местные правила по сливу воды могут действовать в вашей местности).
3. Наеиктнте управляющее кольцо шлангового переходника на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной откроется, и вода начнет уходить в канализацию.

ВНИМАНИЕ: Поток воды регулируется управляющим кольцом.

1. Когда вся вода уйдет, свинтите управляющее кольцо, чтобы закрыть клапан.
2. Отсоедините шланг.

в. Нмиктите обратно крышку на сливной клапан.

1. Выпустите воздух из верхнего кольца.
2. Просушите бассейн на воздухе.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте пустой бассейн на открытом воздухе.

1. Выньте асе принадлежности и детали из бассейна и уложите их на хранение в чистом и сухом виде.

1 После того как бассейн полностью высохнет, посыпьте его тальком, чтобы он не слипался, и аккуратно славите. Если бассейн не полностью высох, возможно воэииоюеение плесени, которая повредит полотно бассейне.

1. Храните полотно бассейна и принадлежности в сухом месте при умеренной температуре в интервале от 5 до 38\*С градусов Цельсия (41\*F -100 градусов по Фаренгейту).
2. В дождливую погоду бассейн и принадлежности необходимо хранить ■ соответства с ииструпхей.
3. Неправильное осушение бассейне мажет привести к серьезным травмам и/или материальному ущодбу

(ЧАВО)

1. Какое основана подходит под бассейн Feat Bet?

Можно использовать почти все полностью плоска, прочные, л песок для выреаниеа» мл площадки, потому что он может смещаться. Дли в | лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на л

ь Не стоит использовать я площадки ее надо а нужных

Чтобы починить дьфа. воду из бассейн выпивать не надо. Самоклеющиеся подводные ремонтные зарплаты мшою кушть а магазине, где продаются бассейны. Для «нашиего ремонта, воспользуйтесь ремонтной зарплатой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, очистите их изнутри, даагвгте любое масло и водоросли. Вырежьте крупно заплату достаточно большую чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплету на стенку бассейна в воде. Для допгатнитальной надежности выразите вторую заплату и наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокоп а основана! бассейна, используйте одну заплату, придавите ее чевиатбудь тяжелым, под клей не встанет. Если отверстие > верю юм кольце, надуйте его, найдите прокол, отметьте место проколе и нанесите заплату, плотно ее прозе. После нанесения заплаты немного сдуйте кольцо, чтобы снять с заплаты часть давлена. Если кольцо полностью спущено, и бассейн пустой, попоиагте на заплату груз, чтобы она получше заклеила прокоп. При ремонте с помощью заплаты пустого боссейно. рекомендуется выждать как мммиум 12 часов перед тем как напивать воду

7. Где можно купить вялеными фильтре и как часто их надо менять?

Вкладыши фильтров, подходящие к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если его не так. то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели е зависимости от использования бассейна. Проверяйте фильтр каждую наделю и чистите его. промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. Примечаиие:Г)еред проверкой вкладыша фильтре обязательно отключайте насос от электросети. Чтобы купить вкладыш.



враэагаим

Это зависит егг того, н

плпдарживвют на долююм уровне иввпасяЛ состав воды. Вгадв сменят простоять целое лето, если зв ней правильно ухаживать. Подробную информаций о том, как применять покаты, можно получить у местных продавцов покатое. Они дадут хороший совет не тему, как сохранить чистоту водм в бассейне.

1. Нужно ли разбирать бассейн иа зиму?

Да. Бассейны, установленные не земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стеши из ПВХ могут пострадать. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температуре начнет опускаться ниже 8\*С / 4S\*F. Бассейн следует хранить а помещена при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов цвпьса (41\*F - 100\*F). Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там, где нет грызунов.

1. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов мажет вызвать выцветание внутренней поверхности полотна боссейгв. Это явлена того же порядке, что и еыцеетаае купалымке при постоятом контакте с хлорированной водой.

1. Саопьао лет прослужит бассейн?

Четко оговоренного срока службы у бассейна нет, однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдаем ннструтщд пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка, исполыоаааа и уход могут испортить бассейн.

12.

а фильтруют

Абсолютно! Мы очень рекомендуем использовать фильтрующий насос для поддержана воды бассейне в чистоте.

вфума

я функция фильтрующего насоса - удалена любой грязи из воды с помощью вкладыша фильтра и химикатов, стерилизующих воду.